ϕΔ

-3 -2 -1 0 1 2 3

ηΔ

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

)ηΔ dϕΔ

N/(d 2d

0 2 4 6 8 10 12 14 -3 10

d+Au minimum bias 3<pttrig<4GeV/c