0 1 2 3 4 5 0 0.5 1 1.5 2 Cu+Cu 0-60% p+p (a) TPC flow vector

0 1 2 3 4 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 (b) FTPC flow vector

(GeV/c) Tp

〉))_iϕ- _{Tp}ϕ cos(2( iΣ〈