0 1 2 3 4 0.4 0.6 0.8 1 1.2 (a) 50-60%

0 1 2 3 4 0.4 0.6 0.8 1 1.2 (b) 40-50%

0 1 2 3 4 0.4 0.6 0.8 1 1.2 (c) 30-40%

0 1 2 3 4 0.4 0.6 0.8 1 1.2 (d) 20-30%

0 1 2 3 4 0.4 0.6 0.8 1 1.2 (e) 10-20%

0 1 2 3 4 0.4 0.6 0.8 1 1.2 (f) 0-10%

(GeV/c) Tp

{FTPC} 2 / v {AA-pp, FTPC} 2v