)^2

(GeV/c eeM 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

]^{-1})^2 dN/dM [(GeV/c

-9 10

-7 10

-5 10

-3 10

-1 10 input cocktail simulation and cuts cocktail after detector

(a) )^2

(GeV/c eeM 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Efficiency

0.05

0.1

0.15

(b)