(GeV/c) Tp 0.5 1 1.5

cut efficiency eσn

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

Purity

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2

efficiency purity