part N 0 100 200 300 400

[ (0-20%,20-40%)/40-60%] CPR

0

0.5

1

1.5

2

2.5 200 GeV 62.4 GeV 39 GeV uncertainty

coll N 40-60% 20-40% 0-20%