1

10

210

310

410

510

η Jet Detector

0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Ratio T Jet Particle/Detector p

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5