[mrad] xθΔ 2- 1.5- 1- 0.5- 0 0.5 1 1.5 2

[mrad] yθΔ

2- 1.5 - 1- 0.5 - 0 0.5 1 1.5 2

3-10

2-10

1-10

1 cut θσ2 cut θσ3

ET accepted