)c (GeV/ det T, jet p 30− 20− 10− 0 10 20 30 40 50

)c (GeV/

part T, jet p

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 detector RM

3−10

2−10

1−10