raw EMC energy (GeV)

0 50 100 150 200 250

(input) em T-Patch

(reco) / E em T-Patch E

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

(input) em T-Patch

(reco) / E em T-Patch E 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Counts

1

10

210 Gaussian fit parameters

0.004 ± mean = 1.006

0.003 ± width = 0.145