y_t

1/n_s(n̂_{ch}) n(n̂_{ch},y_t) − N_0(y_t)

A B

0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1

1 2 3 4